LE-02 Foto I - Kompenzace expozice

Program LE-02 počítá kompenzaci expozice
pro různě velké zvětšeniny.

1. Inicializace
   [SBR] [CLR]  ..... na displeji se objeví 0
                  
2. Ohnisková vzdálenost objektivu 1 (f1)
   [A] pro milimetry, [2nd] [A'] pro palce
   zobrazí se ohnisko v milimetrech.

3. Zadej vzdálenost negativu a papíru (D1)
   [B] pro milimetry, [2nd] [B'] pro palce
   zobrazí se -vzdálenost v milimetrech

4. Zadej první exp. dobu a stiskni [C], (t1)

5. Pokud máš nyní jiný objektiv, 
   opakuj bod 2. (f2)

6. Zadej novou vzdálenost a opakuj bod 3. (D2)

7. [C] ..... nová expoziční doba
8. [D] ..... zvětšení
