LE-03 Foto II, práce s bleskem

Proogram počítá nastavení, pokud používáme blesk při 
silném okolním světle. Pracuje s automatickými i 
neautomatickými bleskovými jednotkami.

1. Inicializace
   ------------
   [SBR] [CLR]   ..... na displeji bude 0     
            
2. Zadej velikost podexpozice subjektu, který chceš 
   bleskem přisvítit (rozdíl stupňů clonových čísel)
   Stiskni [A]. Zobrazí se poměr světla 2 na N1 

3. Zadej požadovaný podíl světla N2 a stikni [B].
   N2 nesmí být větší než N1.

4. Pro automatický zadej nastavení blesku, 
   pro neautomatický bleskové číslo 
   stiskni [C]. 
   Pro automat se zobrazí clonové číslo. Hotovo.
   Pro neautomat se zobrazí součin clony 
   a vzdálenosti. Jdi na bod 5.

5. pro výpočet vzdálenosti zadej clonové číslo
   pro výpočet clonového čísla zadej vzdálenost
   stiskni [D]. Pokud potřebuješ výpočet pro
   jiné podmínky, opakuj so bod 5.
